**Actielijst: Buurtschouw Ganskuijl Zaterdag 2 november 2013.**

**Opmerkingen en gezichtspunten Visueel Gehandicapte Lennard Meyerse**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | **Waar** | **Omschrijving probleem / klacht** | **Wie** | **actie** | **Afgerond** |
| 1 | De Ganskuijl | Geen trottoirs langs Coderius School | Gemeente/SOB/SB | Geen must. Zou wel fijn zijn |  |
| 2 | De Ganskuijl | Waarom voor elk bord een andere paal | Gemeente/SOB/SB | Palen liefst wit |  |
| 3 | De Ganskuijl | Geen noppentegels/gelede stroken bij de Coderius | Gemeente/SOB/SB  Actie Michael | Zou fijn zijn maar niet echt nodig |  |
| 4 | Lambert Heinrich straat 8 | Fietsleuven die niet gebruikt worden op het voetpad | Gemeente/SOB/SB | Tegels met sleuven vervangen door gewone tegels |  |
| 5 | Lambert Heinrich straat. Vissenwinkel | Stoeptegels erg ongelijk | Gemeente/SOB/SB | Stoep verbeteren |  |
| 6 | Kruizing Gasthuislaan-Rubenstraat | Geen noppentegels/gelede stroken. Is een gevaarlijke drukke kruizing | Gemeente/verkeer | Noppentegels/gelede stroken aanbrengen. |  |
| 7 | Rubbenstraat | Roodwit/wit stoepbanden (niet parkeren) zijn niet erg rood/wit meer | Gemeente/SOB/SB | Opnieuw rood/wit schilderen? |  |
| 8 | Gasthuislaan 70? | Lantaarnpaal bij struikje is een probleem voor visueel gehandicapte | Gemeente/SOB/SB | Kan de lantaarnpaal verplaatst worden? |  |
| 9 | Gasthuislaan 66 | Struik hangt een meter over de stoep | Huiseigenaar? | Huiseigenaar benaderen? |  |
| 10 | Gasthuislaan 62 | -**gevaarlijke situatie**  Tegels liggen los. | Gemeente/SOB/SB | Tegels opnieuw inleggen |  |
| 11 | Gasthuislaan | PTT Kastje is een obstakel | Gemeente/SOB/SB | Kan dat weg of een kan het een lichte kleur gegeven worden? |  |
| 12 | Gasthuislaan 22b | Hekje bij bushalte dient nergens voor. | Gemeente/SOB/SB | Kan dit niet weg? |  |
| 13 | Gasthuislaan 10 | Tegels ongelijk en liggen los | Gemeente/SOB/SB | Tegels opnieuw inleggen |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | **Waar** | **Omschrijving probleem / klacht** | **Wie** | **actie** | **Afgerond** |
| 14 | Gasthuislaan | Bij bushalte ontbreken geledestroken | Gemeente/SOB/SB | Zou wel fijn zijn |  |
| 15 | Begin Gasthuislaan | Geen noppentegels/gelede stroken. Is een gevaarlijke drukke kruising | Gemeente/SOB/SB | Is het niet mogelijk dat aan te leggen? |  |
| 16 | Johan Karmanhof 24 | Trottoir erg slecht | Gemeente/SOB/SB | Trottoir opknappen |  |
| 17 | Ganskuijl | Er zijn geen oversteekplaatsen voorzien in de Ganskuijl | Gemeente/SOB/SB | In overleg met visueel gehandicapte oversteekplaatsen aanbrengen? |  |
| 18 | Ganskuijl t.o. 45-65 | Trottoir slecht | Gemeente/SOB/SB | Stoep verbeteren |  |
| 19 | Ganskuijl t.o. 65-83 | Hekje is zwart, bij grasveld. Moeilijk te zien | Gemeente/verkeer | Hekje wit schilderen? |  |
| 20 | Ganskuijl t.o. 65-83 | Houtenhek kapot | Gemeente/SOB/SB | Reparen of vernieuwen |  |
| 21 | Ganskuijl t.o. 85-103 | Betonpaaltje bij blauw hek weg halen | Gemeente? | Huiseigenaar benaderen? |  |
| 22 | Ganskuijl t.o. 85-108 | Vaste paaltjes bij ingangspad ontbreken | Gemeente/SOB/SB | Vaste paaltjes bij ingangspad 85-108 installeren |  |
| 23 | Ganskuijl t.o. 85-108 | **Cijfer voor toegankelijkheid een “2”“** | Gemeente? | Gemeente? |  |

Algemene opmerkingen van visueel gehandicapte:

1. Waarom voor elk verkeersbord een andere paal. Elk paal is een opstakel voor een visueel gehandicapte persoon
2. Liever lichte of witte straat- en stoeptegels dan donkere. s’Avonds kunnen obstakels beter gezien worden
3. **Liever paaltjes dan een hek met een horizontale stang. De witte stok voelt de horizontale stang niet en de persoon struikelt over de stang.**
4. Donkere hekken zijn slecht voor slechtzienden
5. **Beter de graffiti verwijderen. Herinner “Broken Window Theory”.**
6. De coördinaten van een aantal brandweerputjes zijn niet aangegeven. Of is dat niet meer actueel?